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MODELLO OFFERTA TECNICA
Relazione tecnico-illustrativa
L’offerta tecnica deve essere redatta in forma di relazione tecnico-illustrativa di massimo 15 facciate formato A4, esclusi curricula, certificazioni, attestazioni, schede, planimetrie esemplificative e documentazione del laboratorio.
La relazione deve essere strutturata secondo il seguente schema.
1. Metodologia operativa per la Fase 1
Il concorrente descrive la metodologia proposta per l’esecuzione della Fase 1, relativa a censimento, mappatura, campionamenti, analisi, valutazione dello stato di conservazione e relazione tecnica di censimento.
Il concorrente descrive le modalità di ispezione dei locali ospedalieri ad alta complessità, quali tunnel tecnologici interrati, controsoffitti, centrali tecnologiche, canali di ventilazione, cavedi, locali tecnici, reparti, aree sanitarie e aree sensibili, indicando le misure organizzative previste per evitare interferenze con le attività sanitarie e di degenza.
Il concorrente descrive i criteri di campionamento, le procedure di sicurezza adottate durante il prelievo dei materiali sospetti e le modalità previste per prevenire la dispersione di fibre nell’ambiente ospedaliero.
Il concorrente descrive l’algoritmo o i criteri tecnici che intende utilizzare per la valutazione dello stato di conservazione dei MCA, quali Versar, Amleto o analoghi regionali, e le modalità di restituzione cartografica e digitale della mappatura.
2. Organizzazione e gestione della Fase 2
Il concorrente descrive le modalità operative previste per l’assunzione e lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Rischio Amianto – RRA.
Il concorrente descrive la gestione delle interferenze con le ditte di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ospedale, compreso l’eventuale sistema di rilascio dei permessi di lavoro o benestare amianto.
Il concorrente descrive la frequenza, la pianificazione e la mappatura dei punti di prelievo per le campagne di monitoraggio ambientale dell’aria.
Il concorrente descrive le procedure di interfaccia, i flussi comunicativi e la periodicità delle riunioni di coordinamento con S.C. Tecnico-Patrimoniale, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente o Servizio di Sorveglianza Sanitaria, Direzione Medica, RUP, DEC ove nominato e ulteriori strutture aziendali interessate.
3. Laboratorio, gruppo di lavoro e gestione delle urgenze
Il concorrente descrive il laboratorio indicato per l’esecuzione delle analisi, specificando qualificazione ministeriale, accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, tecniche disponibili, matrici analizzabili, tempi di presa in carico, tracciabilità dei campioni, modalità di refertazione e supporto tecnico interpretativo.
Il concorrente indica le tempistiche di refertazione d’urgenza in caso di emergenza, rottura accidentale o rinvenimento di materiale sospetto, specificando se è garantita la consegna del referto analitico SEM/MOCF entro 12 ore, entro 24 ore oppure oltre 24 ore dal prelievo.
Il concorrente descrive la composizione e la qualificazione del gruppo di lavoro, includendo eventuale igienista industriale o tecnico qualificato per campionamenti ambientali, nonché eventuali qualificazioni, esperienze o certificazioni aggiuntive del team ulteriori rispetto ai requisiti minimi di partecipazione.
4. Reportistica e documentazione
Il concorrente descrive le modalità di produzione e consegna della documentazione, inclusi relazione iniziale, piano operativo, schede MCA, planimetrie e mappature aggiornate, rapporti di campionamento, rapporti di prova, relazione tecnica di censimento, registro amianto aggiornato, programma di controllo e manutenzione, report periodici, relazioni in caso di emergenza e relazione finale.
Il concorrente descrive i formati digitali proposti, la tracciabilità documentale, la codifica dei campioni e le modalità di aggiornamento del registro amianto aziendale e degli eventuali sistemi informativi o registri regionali applicabili.
L’offerta tecnica è sottoscritta digitalmente.
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